2. pielikums

**CENU APTAUJAS ANKETA**

**“Virvju šķēršļu trase elementu un tīklu elementu izgatavošana un uzstādīšana Zaķumuižas stadionā”**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums: | Ropažu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs: | 90000067986 |
| Juridiskā adrese: | Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| Iestādes Kontaktpersona: | Ropažu sporta centrs, I. Priedniece |
| Iestādes Kontakttālrunis: | 26553241 |
| **Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:** | cenu.aptaujas@ropazi.lv |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: | Līdz 14.07.2023 plkst. 13:00 |

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.

**Informācija par priekšmetu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pakalpojuma adrese: | Ropažu Sporta centrs, Sporta 2- k1, Sporta 2- k1, Ropaži Ropažu pagasts, Ropažu novads LV2135 |
| Priekšmeta apraksts: | Virvju šķēršļu elementus paredzēts izgatavot no impregnētiem mietiem, laminētu saplāksni, kas tonēti tumši pelēkos toņos.Elementus uz stabiem paredzēts stiprināt, izmantojot 16mm armētu virvi melnā krāsā. Tekstila troses stiprināšanai jāizmanto šim mērķim paredzētās presētās alumīnija čaulas. Stiprinājuma vietās uz stabiem izmantojami koka aizsargi/starplikas. Kā eknura stiprinājumus paredzēts izmantot melnu ķēdi.Tīklu elements izgatavots no tekstila tīkla ar vienas acs izturību min 280kg. Acs lielums 45mm.Tīkla virsmu paredzēts veidot no 2 tīkla kārtām. Tīkla elements izgatavojams tīklu piešujot pieperimetra tekstila trosēm, veidojot ieloces, lai tīklu iespējams nospriegot un tas nestiepjas līdz zemei. Tīkla laukuma vidū paredzēts ierakt , polsterētu stabu, pie kā stiprina tīkla laukuma centru.Tīklu virsmas kopējais laukums - 30m2  Tīklu laukumam stūri tiek stiprināti uz kokiem (4gb) pēc tā paša principa, kā virvju šķēršļu elementi 2 stūri tiek stiprināti uz ieraktiem impregnētiem stabiem, ar skrūvpāļu enkuru un sriegojamu atsaiti. Uzstādīšanas:Elementu praktiskais augstums no zemes paredzēts 50cm - 80cm. Elementus Paredzēts uzstādīt uz ieraktiem impregnētiem stabiem ar atsaitēm.  Kopumā piedāvājam uzstādīt 4gb virvju šķēršļu elementus  Elementu novietojuma shēmu skatīt 1. pielikumā.    Attēls, analogs vai līdzīgs    Attēls, analogs vai līdzīgs  \* Pieļaujama 5% atlaide no izmēriem |
| Līguma izpildes laiks: | 2023. gada 1. augusts  no līguma abpusējas parakstīšanas |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Izgatavošana, uzstādīšana, Transports(piegāde), Garantija |

3. pielikums

**PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ**

CENU APTAUJAS NOSAUKUMS: Virvju šķēršļu trase elementu un tīklu elementu izgatavošana un uzstādīšana Zaķumuižas stadionā

|  |  |
| --- | --- |
| **Informācija par pretendentu:** | |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Bankas rekvizīti (bankas nosaukums, bankas konta Nr.): |  |
| Vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontakttālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prasības** | | **Pretendenta piedāvājums, apraksts, ražotājs, modelis u.c. informācija atbilstoši prasībām** |
| Priekšmeta apraksts: | Virvju šķēršļu elementus paredzēts izgatavot no impregnētiem mietiem, laminētu saplāksni, kas tonēti tumši pelēkos toņos.Elementus uz stabiem paredzēts stiprināt, izmantojot 16mm armētu virvi melnā krāsā. Tekstila troses stiprināšanai jāizmanto šim mērķim paredzētās presētās alumīnija čaulas. Stiprinājuma vietās uz stabiem izmantojami koka aizsargi/starplikas. Kā eknura stiprinājumus paredzēts izmantot melnu ķēdi.Tīklu elements izgatavots no tekstila tīkla ar vienas acs izturību min 280kg. Acs lielums 45mm.Tīkla virsmu paredzēts veidot no 2 tīkla kārtām. Tīkla elements izgatavojams tīklu piešujot pieperimetra tekstila trosēm, veidojot ieloces, lai tīklu iespējams nospriegot un tas nestiepjas līdz zemei. Tīkla laukuma vidū paredzēts ierakt , polsterētu stabu, pie kā stiprina tīkla laukuma centru.Tīklu virsmas kopējais laukums - 30m2  Tīklu laukumam stūri tiek stiprināti uz kokiem (4gb) pēc tā paša principa, kā virvju šķēršļu elementi 2 stūri tiek stiprināti uz ieraktiem impregnētiem stabiem, ar skrūvpāļu enkuru un sriegojamu atsaiti. Uzstādīšanas: Elementu praktiskais augstums no zemes paredzēts 50cm - 80cm. Elementus Paredzēts uzstādīt uz ieraktiem impregnētiem stabiem ar atsaitēm.  Kopumā piedāvājam uzstādīt 4gb virvju šķēršļu elementus  Elementu novietojuma shēmu skatīt 1. pielikumā.    Attēls, analogs vai līdzīgs    Attēls, analogs vai līdzīgs  \* Pieļaujama 5% atlaide no izmēriem |  |
| Drošības Sertifikāts | Drošību apliecinošs atbilstības sertifikāts , kas apliecina iekārtu atbilstību obligātā drošības standarta EN 16630-2015 nosacījumiem, kas ir spēkā ES |  |
| Līguma izpildes laiks: | 2023. gada 1. augusts  no līguma abpusējas parakstīšanas |  |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Izgatavošana, uzstādīšana, Transports(piegāde), Garantija |  |
| Nodokļi | Uz piedāvājuma iesniegšanas pēdējo dienu pretendentam nav VID nodokļu parādu | Apliecinājums no VID EDS par nodokļu neesamību |

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Apraksts** | **Skaits** | **Cena EUR bez PVN par vienu vienību** | **Cena EUR bez PVN par visu apjomu** |
| Virvju šķēršļu trase elementu un tīklu elementu izgatavošana un uzstādīšana Zaķumuižas stadionā | 3 |  |  |
| Cena bez PVN, EUR: | |  |  |
| PVN summa, EUR: | |  |  |
| Kopējā cena ar PVN, EUR: | |  |  |

Apliecinu, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ievērtētas un iekļautas visas ar standarta pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, darbaspēka, tehnisko resursu, transporta izmaksas, kā arī peļņa, iespējamie riski (to novēršanas vai samazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Apzinos, ka nebūs tiesību pieprasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un pasūtītājs nemaksās vairāk, nekā noteiktā līgumcena.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds:** | *Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona* |
| **Amats:** |  |
| **Paraksts:** |  |