**CENU APTAUJAS ANKETA**

**“Virvju šķēršļu trase elementu un tīklu elementu izgatavošana un uzstādīšana Zaķumuižas stadionā”**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums: | Ropažu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs: | 90000067986 |
| Juridiskā adrese: | Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| Iestādes Kontaktpersona: | Ropažu sporta centrs, I. Priedniece  |
| Iestādes Kontakttālrunis: | 26553241 |
| **Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:** | cenu.aptaujas@ropazi.lv  |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: | Līdz 04.08.2023 plkst. 12:00 |

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.

**Informācija par priekšmetu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pakalpojuma adrese: | Ropažu Sporta centrs, Sporta 2- k1, Sporta 2- k1, Ropaži Ropažu pagasts, Ropažu novads LV2135 |
| Priekšmeta apraksts: | 1. Trasei jāsastāv no zemas virvju trases un vidēji augstas virvju trases;
2. Izbūvējot Trasi ievērot pēc iespējas saudzīgāku attieksmi pret dabu;
3. Trase veidojama kā vides elements, kas iederas kopējā vides ainavā, kā arī jānodrošina virvju trases funkcionalitāti un drošu lietošanu;
4. Trases izmantošanas mērķauditorija ir bērni vecumā no 4 gadiem, jaunieši un pieaugušie.

 **Tehniskās prasības:*** Jebkura Trases posma sākums un beigas tiek nofiksēti pie kokiem, kuru diametrs nav mazāks par 300 mm;
* Katra Trases posma galos ir platforma, kas ir viena Trases posma sākums vai beigas;
* Visi Trases koka elementi ir rūpnieciski impregnēti;
* Visi Trases metāla elementi ir sertificēti;
* Visi drošības elementi (margas) ir marķētas ar krāsu, lai tās būtu skaidri pamanāmas.

Piedāvājuma sagatavošana.* Saskaņā ar paskaidrojuma rakstu, Būvdarbi sevī ietver visus būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu, iekārtu piegādi būvniecības laikā.
* Lokālā tāme, jāsagatavo, atbilstoši iepirkuma Tehniskajai specifikācijai un 2017.gada 3.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām. Lokālās tāmes, piedāvājumam jāpievieno arī elektroniskā formā (Microsoft Excel vai līdzvērtīgā formātā).
* Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi ar attiecīgo Līguma izpildi saistītie izdevumi:
* Sanitāro un drošības normu ievērošana;
* Darba aizsardzības nodrošināšana Būvdarbu norises vietā;
* Būvdarbu organizācija un administrēšana;
* Tiesību aktos noteiktā nodokļu un nodevu nomaksa, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kas jāuzrāda atsevišķi;
* Darba izpildes dokumentācijas noformēšana;
* Kvalitātes nodrošināšana un kontrole;
* Materiālu sagatavošana, uzglabāšana, piegāde un iestrāde;
* Pagaidu vai sagatavošanas darbi (papildus darbi, materiāli un palīgmateriāli, lai izpildītu pamatdarbu);
* Iekārtas, instrumenti, mehānismi un ar tiem saistītie izdevumi;
* Būvdarbu gaitā bojāto vietu atjaunošana;
* Būvdarbu norises vietas sakopšana pēc darbu beigšanas;
* Vispārējās saistības, atbildības un riska nodrošinājums.

**Darbu apjomi:**Trase:1. Tīklu posms

1.1.Pīts tīkls. Asc 45mm. 2 kārtas. Izturība 280 kg. (10 m2),1.2.Koka stabi 150mm, 1500mm. Impregnēti ar pamatiem(6 gab.),1.3.Cinkoti stiprinājuma elementi(1 komplekts),1.4.Skrūves (1 komplekts)1.5.Elementu uzstādīšana (80 st.)2. Tīklu posms2.1.Pīts tīkls.Asc45mm.2 kartas. Izturība 280kg (10 m2),2.2.Koka stabi 150mm, 1500mm. Impregnēti ar pamatiem (6 gab.),2.3.Cinkoti stiprinājuma elementi (1 komplekts),2.4.Skrūves (1 komplekts),2.5.Elementu uzstādīšana (80 st.)3.Tīklu posms3.1Pīts tīkls3.2.Koka stabi 150mm, 1500mm. Impregnēti ar pamatiem (6 gab.),3.3.Cinkoti stiprinājuma elementi(1 komplekts),3.4.Skrūves(1 komplekts),3.5.Elementa uzstādīšana(80 st.)Elementu novietojuma shēmu skatīt 1. pielikumā.Attēls, analogs vai līdzīgs Attēls, analogs vai līdzīgs \* Pieļaujama 5% atlaide no izmēriem |
| Līguma izpildes laiks: | septembris, oktobris 2023. gadaPēc abpusēji parakstīta līguma Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem līdz 2023. gada septembrim, oktobrim(Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusēja parakstīšana un veikta būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu); |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi, tai skaitā izgatavošana, uzstādīšana, transports(piegāde) un garantijas termiņam ir jābūt 5 (pieci) gadi no Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas |

**PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ**

CENU APTAUJAS NOSAUKUMS: Virvju šķēršļu trase elementu un tīklu elementu izgatavošana un uzstādīšana Zaķumuižas stadionā

|  |
| --- |
| **Informācija par pretendentu:** |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Bankas rekvizīti (bankas nosaukums, bankas konta Nr.): |  |
| Vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontakttālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prasības** | **Pretendenta piedāvājums, apraksts, ražotājs, modelis u.c. informācija atbilstoši prasībām** |
| Priekšmeta apraksts: | 1. Trasei jāsastāv no zemas virvju trases un vidēji augstas virvju trases;
2. Izbūvējot Trasi ievērot pēc iespējas saudzīgāku attieksmi pret dabu;
3. Trase veidojama kā vides elements, kas iederas kopējā vides ainavā, kā arī jānodrošina virvju trases funkcionalitāti un drošu lietošanu;
4. Trases izmantošanas mērķauditorija ir bērni vecumā no 4 gadiem, jaunieši un pieaugušie.

 **Tehniskās prasības:*** Jebkura Trases posma sākums un beigas tiek nofiksēti pie kokiem, kuru diametrs nav mazāks par 300 mm;
* Katra Trases posma galos ir platforma, kas ir viena Trases posma sākums vai beigas;
* Visi Trases koka elementi ir rūpnieciski impregnēti;
* Visi Trases metāla elementi ir sertificēti;
* Visi drošības elementi (margas) ir marķētas ar krāsu, lai tās būtu skaidri pamanāmas.

**Darbu apjomi:**Trase:1. Tīklu posms

1.1.Pīts tīkls. Asc 45mm. 2 kārtas. Izturība 280 kg. (10 m2),1.2.Koka stabi 150mm, 1500mm. Impregnēti ar pamatiem(6 gab.),1.3.Cinkoti stiprinājuma elementi(1 komplekts),1.4.Skrūves (1 komplekts)1.5.Elementu uzstādīšana (80 st.)2. Tīklu posms2.1.Pīts tīkls.Asc45mm.2 kartas. Izturība 280kg (10 m2),2.2.Koka stabi 150mm, 1500mm. Impregnēti ar pamatiem (6 gab.),2.3.Cinkoti stiprinājuma elementi (1 komplekts),2.4.Skrūves (1 komplekts),2.5.Elementu uzstādīšana (80 st.)3.Tīklu posms3.1Pīts tīkls3.2.Koka stabi 150mm, 1500mm. Impregnēti ar pamatiem (6 gab.),3.3.Cinkoti stiprinājuma elementi(1 komplekts),3.4.Skrūves(1 komplekts),3.5.Elementa uzstādīšana(80 st.)Elementu novietojuma shēmu skatīt Pielikumā Attēls, analogs vai līdzīgs Attēls, analogs vai līdzīgs \* Pieļaujama 5% atlaide no izmēriem |  |
| Prasības izpildītājām:  | * Saskaņā ar paskaidrojuma rakstu, Būvdarbi sevī ietver visus būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu, iekārtu piegādi būvniecības laikā.
* Lokālā tāme, jāsagatavo, atbilstoši iepirkuma Tehniskajai specifikācijai un 2017.gada 3.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām. Lokālās tāmes, piedāvājumam jāpievieno arī elektroniskā formā (Microsoft Excel vai līdzvērtīgā formātā).
* Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi ar attiecīgo Līguma izpildi saistītie izdevumi:
* Sanitāro un drošības normu ievērošana;
* Darba aizsardzības nodrošināšana Būvdarbu norises vietā;
* Būvdarbu organizācija un administrēšana;
* Tiesību aktos noteiktā nodokļu un nodevu nomaksa, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kas jāuzrāda atsevišķi;
* Darba izpildes dokumentācijas noformēšana;
* Kvalitātes nodrošināšana un kontrole;
* Materiālu sagatavošana, uzglabāšana, piegāde un iestrāde;
* Pagaidu vai sagatavošanas darbi (papildus darbi, materiāli un palīgmateriāli, lai izpildītu pamatdarbu);
* Iekārtas, instrumenti, mehānismi un ar tiem saistītie izdevumi;
* Būvdarbu gaitā bojāto vietu atjaunošana;
* Būvdarbu norises vietas sakopšana pēc darbu beigšanas;
* Vispārējās saistības, atbildības un riska nodrošinājums.
 |  |
| Drošības Sertifikāts | Drošību apliecinošs atbilstības sertifikāts, kas apliecina iekārtu atbilstību obligātā drošības standarta EN 16630-2015 nosacījumiem, kas ir spēkā ES |  |
| Līguma izpildes laiks: | Septembris, oktobris 2023. gadaPēc abpusēji parakstīta līguma Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem līdz 2023. gada septembrim, oktobrim (Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusēja parakstīšana un veikta būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu); |  |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi, tai skaitā izgatavošana, uzstādīšana, transports(piegāde) un garantijas termiņam ir jābūt 5 (pieci) gadi no Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas |  |
| Nodokļi | Uz piedāvājuma iesniegšanas pēdējo dienu pretendentam nav VID nodokļu parādu | Apliecinājums no VID EDS par nodokļu neesamību |

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Apraksts** | **Skaits** | **Cena EUR bez PVN par vienu vienību**  | **Cena EUR bez PVN par visu apjomu** |
| Virvju šķēršļu trase elementu un tīklu elementu izgatavošana un uzstādīšana Zaķumuižas stadionā | 4 |  |  |
| Viena Tīklu posma izmaksas:  |
| Pīts tīkls. Asc 45mm. 2 kārtas. Izturība 280 kg. | 10 m2  |  |  |
| Koka stabi 150mm, 1500mm. Impregnēti ar pamatiem | 6 gab.  |  |  |
| Cinkoti stiprinājuma elementi | 1 kompl. |  |  |
| Skrūves | 1 kompl. |  |  |
| Elementu uzstādīšana | 80st.  |  |  |
| Cena bez PVN, EUR: |  |  |
| PVN summa, EUR: |  |  |
| Kopējā cena ar PVN, EUR: |  |  |

Apliecinu, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ievērtētas un iekļautas visas ar standarta pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, darbaspēka, tehnisko resursu, transporta izmaksas, kā arī peļņa, iespējamie riski (to novēršanas vai samazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Apzinos, ka nebūs tiesību pieprasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un pasūtītājs nemaksās vairāk, nekā noteiktā līgumcena.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds:** | *Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona* |
| **Amats:** |  |
| **Paraksts:** |  |