**CENU APTAUJAS ANKETA**

**“Ceļu ātrumvaļņu demontāža un izveide ciematā Dreiliņi, Stopiņu pagasta, Ropažu novadā”**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums: | Ropažu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs: | 90000067986 |
| Juridiskā adrese: | Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| Iestādes Kontaktpersona: | Stopiņu pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Grunde, aldis.grunde@ropazi.lv  |
| Iestādes Kontakttālrunis: | 29473102 |
| **Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:** | cenu.aptaujas@ropazi.lv  |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: | Līdz 18.03.2024 plkst. 10:00  |

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.

**Informācija par priekšmetu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pakalpojuma adrese: | Garā iela, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads |
| Priekšmeta apraksts: | Ceļu ātrumvaļņu demontāža un izveide ciematā Dreiliņi, Stopiņu pagasta, Ropažu novadā1. Būvniecības objekti:
	1. Ceļa ātrumvaļņa demontāža Garajā ielā pie Bērziņu ielas 42
	2. Ceļa ātrumvaļņu izveide Garajā ielā
2. Ceļa parametri un citas norādes ātrumvaļņu konstrukcijas izveidei, vertikālai un horizontālai apzīmēšanai.
	1. Paredzētie ātrumvalņi Garajā ielā (3.gab.)
		1. Brauktuves platums- 5,50m
		2. Atļautais braukšanas ātrums-30 km/h
		3. Paredzamā ātrumvaļņa izveides materiāls-asfaltbetona (masīvais)
		4. Paredzamā ārumvaļņa konstrukcija- visā brauktuves platumā
		5. Paredzamā ātrumvaļņa griezums pa ceļa garenasi- aploces
 |
| Ar ātrumvaļņu izveidi un demontāžu saistītie darbi: | * Nepieciešamos darbus ātrumvaļņu izveidei veikt saskaņā ar „ Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS

2023/1” (turpmāk tekstā – Ceļu specifikācijas) atbilstošo nodaļu prasībām.* Ātrumvaļņu konstrukcijas izveidi, vertikālo un horizontālo apzīmēšanu paredzēt atbilstoši Latvijas valsts standarta LVS-99 “Ceļa ātrumvaļņi” prasībām, ņemot vērā Pasūtītāja dotos ceļa parametrus un norādes.
* Nepieciešamos darbus ātrumvaļņa demontāžai veikt saskaņā ar Ceļu specifikāciju atbilstošo nodaļu prasībām.
* Demontētā ātrumvaļņa vietā visā brauktuves platumā atjaunot asfalta segumu hvid= 5,5cm paredzot karsto asfaltu AC 11 surf S-III klasi. Darbus veikt atbilstoši Ceļu specifikāciju 6.2 nodaļas prasībām.
 |
| Līguma izpildes laiks: | Objekta būvniecību paredzēts uzsākt pie atbilstošiem laikapstākļiem. Plānotais darbu uzsākšanas termiņš – 2024.gada marts – maijs. Plānotais kopējais būvniecības darbu ilgums – 15 darba dienas, pēc abpusēji parakstīta līguma. |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Piedāvājuma cenā iekļautas visas pakalpojuma veikšanai nepieciešamās izmaksas, tajā skaitā transporta un ceļa izmaksas, nodokļi, tehnisko palīglīdzekļu un cita veida izmaksas. |

**PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ**

CENU APTAUJAS NOSAUKUMS: “Ceļu ātrumvaļņu demontāža un izveide ciematā Dreiliņi, Stopiņu pagasta, Ropažu novadā”.

|  |
| --- |
| ***Informācija par pretendentu:*** |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Bankas rekvizīti (bankas nosaukums, bankas konta Nr.): |  |
| Vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontakttālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prasības** | **Pretendenta piedāvājums, apraksts, ražotājs, modelis u.c. informācija atbilstoši prasībām**[[1]](#footnote-1) |
| Priekšmeta apraksts: | Ceļu ātrumvaļņu demontāža un izveide ciematā Dreiliņi, Stopiņu pagasta, Ropažu novadā1. Būvniecības objekti:
	1. Ceļa ātrumvaļņa demontāža Garajā ielā pie Bērziņu ielas 42
	2. Ceļa ātrumvaļņu izveide Garajā ielā
2. Ceļa parametri un citas norādes ātrumvaļņu konstrukcijas izveidei, vertikālai un horizontālai apzīmēšanai.
	1. Paredzētie ātrumvalņi Garajā ielā (3.gab.)
		1. Brauktuves platums- 5,50m
		2. Atļautais braukšanas ātrums-30 km/h
		3. Paredzamā ātrumvaļņa izveides materiāls-asfaltbetona (masīvais)
		4. Paredzamā ārumvaļņa konstrukcija- visā brauktuves platumā
		5. Paredzamā ātrumvaļņa griezums pa ceļa garenasi- aploces
 |  |
| Ar ātrumvaļņu izveidi un demontāžu saistītie darbi: | * Nepieciešamos darbus ātrumvaļņu izveidei veikt saskaņā ar „ Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS

2023/1” (turpmāk tekstā – Ceļu specifikācijas) atbilstošo nodaļu prasībām.* Ātrumvaļņu konstrukcijas izveidi, vertikālo un horizontālo apzīmēšanu paredzēt atbilstoši Latvijas valsts standarta LVS-99 “Ceļa ātrumvaļņi” prasībām, ņemot vērā Pasūtītāja dotos ceļa parametrus un norādes tehniskos specifikāciju 2.sadaļā.
* Nepieciešamos darbus ātrumvaļņa demontāžai veikt saskaņā ar Ceļu specifikāciju atbilstošo nodaļu prasībām.
* Demontētā ātrumvaļņa vietā visā brauktuves platumā atjaunot asfalta segumu hvid= 5,5cm paredzot karsto asfaltu AC 11 surf S-III klasi. Darbus veikt atbilstoši Ceļu specifikāciju 6.2 nodaļas prasībām.
 |  |
| Papildus nosacījumi:  | Izpildītājam:1. Savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nebūs iespējama objektā paredzēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
2. Jebkuras darbības ārpus būvlaukuma jāsaskaņo ar attiecīgo nekustamo īpašumu īpašniekiem vai to pilnvarotām personām.
3. Visus nepieciešamos mērījumus un testēšanu veic Izpildītājs uz sava rēķina. Pasūtītāja mērījumus un testēšanu izpilda un apmaksā pasūtītājs. Testēšanai un mērījumiem Izpildītājam jāizmanto kompetenta kvalitātes uzraudzības institūcija (laboratorija, struktūrvienība, personāls vai cits).
4. Ja Izpildītāja darbības rezultātā tiek sabojāti: ceļu segumi, ēkas, inženierkomunikācijas, sētas utt. vai veikts cits kaitējums, tad to atjaunošanu veic Izpildītājs par saviem līdzekļiem līdz objekta nodošanai Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu.
5. Pirms darbu uzsākšanas precizēt ātrumvaļņu izveides vietas dabā ar Pasūtītāju.
6. Paredzēt ātrumvaļņu izbūvi neierobežojot (neslēdzot) ceļu satiksmi Garajā ielā.
7. Pirms būvdarbu uzsākšanas izpildītājam izveidot un saskaņot satiksmes organizācijas shēmas atbilstoši MK noteikumu Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.
8. Izpildītājam rakstiski saskaņo ar Pasūtītāju Darba veikšanas laiku, ja Darbus plānots veikt pēc plkst. 22.00, brīvdienās vai svētku dienās
 |  |
| Līguma izpildes laiks: | Objekta būvniecību paredzēts uzsākt pie atbilstošiem laikapstākļiem. Plānotais darbu uzsākšanas termiņš – 2024.gada marts – maijs. Plānotais kopējais būvniecības darbu ilgums – 15 darba dienas, pēc abpusēji parakstīta līguma.  |  |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Piedāvājuma cenā iekļautas visas pakalpojuma veikšanai nepieciešamās izmaksas, tajā skaitā transporta un ceļa izmaksas, nodokļi, tehnisko palīglīdzekļu un cita veida izmaksas. |  |
| Nodokļi | Uz piedāvājuma iesniegšanas pēdējo dienu pretendentam nav VID nodokļu parādu | Apliecinājums no VID EDS par nodokļu neesamību |

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Apraksts** | **Skaits** | **Cena EUR bez PVN par vienu vienību** | **Cena EUR bez PVN par visu apjomu** |
| Ceļa ātrumvaļņa demontāža Garajā ielā pie Bērziņu ielas 42 | 1 |  |  |
| Ceļa ātrumvaļņu izveide Garajā ielā | 3 |  |  |
| *Pretendents pie cenu aptaujas iesniedz aizpildītu Tāmi Nr.1* |
| Cena bez PVN, EUR: |  |  |
| PVN summa, EUR: |  |  |
| Kopējā cena ar PVN, EUR: |  |  |

Apliecinu, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ievērtētas un iekļautas visas ar standarta pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, darbaspēka, tehnisko resursu, transporta izmaksas, kā arī peļņa, iespējamie riski (to novēršanas vai samazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Apzinos, ka nebūs tiesību pieprasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un pasūtītājs nemaksās vairāk, nekā noteiktā līgumcena.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds:** | *Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona* |
| **Amats:** |  |
| **Paraksts:** |  |

1. Aizpilda pretendents, katrā ailē ierakstot “**NODROŠINĀSIM**”, vai “**PIEKRĪTAM**”, vai “**APLIECINĀM**”, vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu. [↑](#footnote-ref-1)