**Cenu aptaujas TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Āra mēbeļu un piederumu izgatavošana un piegāde**

**Pasūtītājs:** Ropažu novada pašvaldība**,** Reģ.nr. 90000067986, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

**Objekta atrašanās vieta:** Kākciema parka teritorija, Kākciems, Ropažu pagasts, Ropažu novads

**Kontaktpersona:** Projektu vadītāja Līga Mekša, e-pasts: [liga.meksa@ropazi.lv](mailto:liga.meksa@ropazi.lv), t. 25483904; 27134698

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehniskās prasības** | | |
| **N.p.k.** | **Cenu veidojošie elementi** | **Atbilstības dati** |
| **Galds komplektā ar 2 soliem** | | |
| 1. | Skaits | 2 komplekti |
| 2. | Galda kājas | Salizturīgs betons, pelēkā tonī (toņus saskaņojot atsevišķi) |
| 3. | Galda kāju skaits | 4 savstarpēji apakšdaļā un augšdaļā savienotas kājas - 2 gab |
| 4. | Galda kāju izmēri | Biezums - 100mm,  garums – 560mm |
| 5. | Galda augstums kopā ar virsmu | Kopējais augstums – 1010mm;  augstums virs zemes – 850mm |
| 6. | Galda virsmas izmēri | 2000mm x 620mm |
| 7. | Galda virsma | Koka bruses/dēļi – 6 gab;  sausi koka dēļi, kas piesūcināti ar tonētu koksnes aizsardzības līdzekli (toņus saskaņojot atsevišķi) |
| 8. | Sola virsma | Koka bruses/dēļi – 4 gab;  sausi koka dēļi, kas piesūcināti ar tonētu koksnes aizsardzības līdzekli (toņus saskaņojot atsevišķi) |
| 9. | Sola virsmas izmēri | 400mm x 2000mm |
| 10 | Sola kājas | Salizturīgs betons, pelēkā tonī (toņus saskaņojot atsevišķi) |
| 11. | Sola kāju skaits | savstarpēji apakšdaļā un augšdaļā savienotas - 2 gab |
| 12 | Sola kāju izmēri | Biezums - 100mm,  garums – 390mm |
| 13. | Sola augstums kopā ar virsmu | Augstums virs zemes – 430mm |
| **Atsevišķi soli** | | |
| 14. | Daudzums | Garums 3000mm x 2gab  Garums 2000mm x 3 gab |
| 15. | Izmēri | augstums ar atzveltni – 880mm,  augstums bez atzveltnes – 420,  platums bez atzveltnes – 600mm |
| 16. | Pamata karkass | Masīvs salizturīgs betons, kas apstrādāts ar epoksīda apdari pelēkā tonī (toņus saskaņojot atsevišķi) |
| 17. | Virsma | Sēdvirsma un atzveltnes virsma izgatavota no lakotiem skujkoka dēļiem (koka krāsu toņu saskaņojot atsevišķi) |
| 18. | Sola atzveltne | Daļa sola ir ar atzveltni, daļa – bez atzveltnes |
| 19. | Svars | Vismaz 1000kg |
| **Atkritumu urna** | | |
| 20. | Skaits | 3 gab |
| 21. | Svars | Vismaz 110 kg |
| 22. | Tilpums | +/- 50 litri |
| 23. | Materiāls | Salizturīgs betons, apstrādāts ar epoksīda apdari pelēkā tonī (krāsu atsevišķi saskaņojot) |
| 24. | Izmēri | Apkārtmērs – ne vairāk kā 500mm x 500mm  Kopējais augstums – ne vairāk kā 450mm |
| 25. | Skārda ieliknis | Izņemams, ieliekams, kopjams |
| **Papildus prasības** | | |
| N.p.k. |  |  |
| 1. | Piegāde | Cenas piedāvājums transportēšanai līdz objekta atrašanās vietai |
| 2. | Uzstādīšana | Cenas piedāvājums uzstādīšanai objekta atrašanās vietā pēc pasūtītāja norādēm |
| 3. | Pievienotas atbilstošas skices un/vai 3D vizuāls attēlojums | jā |
| 4. | Garantijas nodrošinājums | vismaz 2 gadi |
| 5. | Cenas aktualitātes nodrošinājums | vismaz līdz 31.12.2022. |
| 6. | Pretendents | Pretendents / pakalpojuma sniedzējs ir personālsabiedrība vai juridiska persona, kura pamatdarbībā ietilpst specifikācijai atbilstošu preču ražošana, piegāde un/vai tirdzniecība |

**Atsevišķi norādījumi:**

**Pamatojums pakalpojuma piegādātāja izvēlei:** Apkopojot piedāvājumus, sadarbības līgums tiks slēgts ar izvēlēto pretendentu, kas piedāvā zemāko cenu, atbilstoši visām specifiskajām prasībām

**Pakalpojuma cenas veidošanas rādītāji**: iekļaujot PVN, norādot EUR par vienu pakalpojuma daļu.

**Līguma izpildes laiks:** līdz 10.10.2022.

**Piedāvājums jāiesniedz:** Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Projektu nodaļas projektu vadītājai Līgai Mekšai elektroniskā veidā – e-pastā: [liga.meksa@ropazi.lv](mailto:liga.meksa@ropazi.lv) līdz 08.09.2022.