**Video kameru iegāde un uzstādīšana**

Kontaktpersona: Sandis Petruškevičs Tālr.: 29186615

E-pasts: [sandis.petruskevics@ropazi.lv](mailto:sandis.petruskevics@ropazi.lv)

Pieg. adrese: Zaķumuiža skolas iela 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Preces nosaukums/kods | Cena EUR  bez PVN | Daudzums | Mērv. | Summa  EUR |
| 1 | IPC-HDBW1431EP 0280 | [IP kamera Dahua IPC-HDBW1431EP 2.8mm](http://drosibai.lv/product/ip-kamera-dahua-ipc-hdbw1431ep-28mm.html) |  | 8 | gab. |  |
|  | Izšķirtspēja 4 Mpx Full HD. Sensors 1/3" CMOS, jūtība 0.08 Lux(F2.0). Fiksēts objektīvs 2.8  mm. Skata leņķis 104°. Attēla uzlabošana BLC/ HLC/ DWDR/ 3D DNR/. Nakts redzamība, Smart IR apgaismojums līdz 30m. Āra / iekštelpu, -30°C~+60°C, ūdensnoturīga IP67. Vandāldroša IK10 |  |  |  |  |
| 2 | PFA136 | [Sadales kārba PFA136](http://drosibai.lv/product/sadales-krba-pfa136.html) |  | 6 | gab. |  |
|  | Izmērs Ø 110 x 33.5mm. Nestspēja 1 Kg Svars 0.18 Kg |  |  |  |  |
| 3 | DHI-NVR4216-16P-4KS2 | [16 kanālu NVR Dahua DHI-NVR4216-16P-4KS2/L](http://drosibai.lv/product/16-kanlu-nvr-dahua-dhi-nvr4216-16p-4ks2l.html) |  | 1 | gab. |  |
|  | 16-kanālu NVR - 16 PoE porti. Perimetra aizsardzības, sejas detektēšanas atbalsts no kameras. Atbalsta 2 gab. HDD līdz 20TB. Ieraksta ar 8 Mpx 4K Ultra HD izšķirtspēju H.265/H.264 kodēšana. Datu plūsma līdz 160 Mbps. Signalizācija: 4 ieejas un 2 izejas  Video izeja: HDMI/VGA |  |  |  |  |
| 4 | WD60PURZ | [HDD 6TB 6GB/S 64MB/PURPLE WD60PURZ WDC](http://drosibai.lv/product/hdd-6tb-6gbs-64mbpurple-wd60purz-wdc.html) |  | 1 | gab. |  |
|  | Atmiņas disks HDD 6TB. SATA III (6.0 Gb/s). Optimizēta diska rotācijas tehnoloģija IntelliSeek. Sabalansēts ātrums (5400 rpm). Atmiņas buferis 64MB |  |  |  |  |
| 5 | https://static.elkogroup.com/ProductImages/6fb376e5-c888-4274-b676-a0c217bbe6fe.Jpeg | SAMSUNG Monitors 22" F22T350FHR |  | 1 | gab. |  |
|  | Monitora izmērs 22'' 75Hz. Izšķirtspēja Full HD 1920x1080 (16:9). Savienojumi D-Sub, 1xHDMI. Skata leņķis 178° Horizontāli / 178° vertikāli. Iebūvēti skaļruņi |  |  |  |  |
| 6 |  | [HDMI Cable plug - plug Ethernet gold-plated 5 m HAMA 83082](http://drosibai.lv/product/hdmi-cable-plug---plug-ethernet-gold-plated-5-m-hama-83082.html) |  | 1 | gab. |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | [RJ45](http://drosibai.lv/product/rj45.html) |  | 20 | gab. |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | [Tīkla kabelis Cat5e/UTP](http://drosibai.lv/product/kabelis-cat5e-utp.html) |  | 450 | m |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Starpsumma - aprīkojums | | | | **Kopā** | |  |
| **PVN (21%)** | |  |
| **Kopā ar PVN** | |  |

Darbs

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Apraksts** | **Cena neskaitot PVN (EUR)** | **Daudz.** | **Mērv.** | **Summa (EUR)** |
| 1 |  | Kameru uzstādīšana, regulēšana |  | 8 | gab. |  |
| 2 |  | Kabeļu montāža |  | 1 | gab. |
| 3 |  | Sistēmas pamata konfigurēšana - ieraksta režīms un darbība lokālajā tīklā |  | 1 | gab. |
| 4 |  | Apsekošana, vizualizācija, tāme, administrēšana |  | 1 | gab. |
| 5 |  | Sistēmas lietošanas instruktāža līdz 1 st. |  | 1 | st. |
| 6 |  | Transporta izdevumi |  |  | km |  |
| Starpsumma - darbs | | | | **Kopā** | |  |
| **PVN (21%)** | |  |
| **Kopā ar PVN** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kopā aprīkojums un uzstādīšana** | | |
|  | **Kopā** |  |
| **PVN (21%)** |  |
| **Kopā ar PVN** |  |

**Piedāvājumu iesniegšana Līdz 11.04. 2023 sandis.petruskevics@ropazi.lv**

**Preces – jaunas, nelietotas, bez jebkādiem bojājumiem, ražotāja iepakojumā**

**Piedāvātās precēs pilnībā atbilst tehniskās specifikācijas prasībām**

**Visu preču garantija 24 meneši no preču saņemšanas brīža**

**Ropažu novada pašvaldība LV90000067986**

**Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130**

**AS SEB Banka Kods UNLALV2X Konta Nr. LV79UNLA0033300130908**

**Saņēmējs: Ropažu vidusskola Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV-2133**

**Preču piegāde,uzstādīšana termiņš 30 dienu laikā no Līguma slēgsana brīža**