**CENU APTAUJAS ANKETA**

**“ Skatuves aizkari Muižas zālei ”**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums: | Ropažu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs: | 90000067986 |
| Juridiskā adrese: | Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| Iestādes Kontaktpersona: | Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola direktora vietnieks saimniecības jautājumos, Edmunds Krampāns. |
| Iestādes Kontakttālrunis: | 20224460 |
| **Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:** | cenu.aptaujas@ropazi.lv  |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: | Līdz 20.07.2023 plkst. 11:00 |

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.

**Informācija par priekšmetu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pakalpojuma adrese: | Berģu Mūzikas un Mākslas pamatskola, Skolas iela 8, Upesciems, Garkalnes novads |
| Priekšmeta apraksts: | Skatuves aizkaru izgatavošana un uzstādīšana 1.Ugunsdroši, sertificēti FR/FIRE FIRE RETARDANT SKATUVES AIZKARI + SLĪDPROFILS AR STIPRINĀJUMIEM PIE SIENAS, FUNKCIONĀLI. LĪDZ GRĪDAI PLUS 150MM.* Audums, skatuves aizkariem "STAGE BREAKER VELUR CASTELLI", 100% POL, (13,20 metri).Krāsa tiks precizēta
* Savelkošā lenta "VICTORY" skatuves aizkariem, savilkuma koeficients. 1:2, (12,40 metri). Krāsa - melna
* Aizkaru slīdprofils CKS ar auklas vadības mehānismu, vēršanās virziens no centra uz malām, skatuves aizkariem, metāla, taisns,1 gb. Krāsa - balta
* Aizkaru slīdprofila stiprinājumi, fiksācijai pie sienas, 9 gb. Krāsa – balta.
* Āķi, plastmasas skatuves aizkariem, 90 gb. Krāsa – melna.
* Skatuves aizkaru modelēšana, šūšana (šūšanas metri), aizkari divās vienādās daļās. Aizkara augšas mala nosedz profilu. Apakšas mala ar atloku. 55,10 m
* Slīdprofila montāža un auklu sistēmas uzstādīšana, 1 gb.
* Slīdprofila montāža un auklu sistēmas uzstādīšana,2 gb.

2. UGUNSDROŠI, SERTIFICĒTI FR/FIRE RETARDANT KULIŠU AIZKARI + SLĪDPROFILS PIE GRIESTIEM PLATUMĀ SIENA/SIENA, FUNKCIONĀLI. LĪDZ GRĪDAI PLUS 150MM.* Audums, kulišu aizkariem "STAGE BREAKER VELUR CASTELLI", 100% POL, (11 m). Krāsa – tiks precizēta
* Savelkošā lenta "VICTORY" kulišu aizkariem, savilkuma koeficients. 1:1.5, (9,60 metri). Krāsa - melna
* Aizkaru slīdprofils CKS ar auklas vadības mehānismu, vēršanās virziens no malām uz vidu, kulišu aizkariem, metāla, taisns, 1 gb. Krāsa - balta
* Āķi, kulišu aizkariem, plastmasas, 106 gb. Krāsa - melna
* Aizkaru modelēšana, šūšana (šūšanas metri), aizkari divās vienādās daļās. Aizkara augšas mala nosedz profilu. Apakšas mala ar atloku.76,20m
* Slīdprofila montāža un auklu sistēmas uzstādīšana,1 gb.
* Aizkaru vertikālā gludināšana, uzstādīšana, 2 gb.
 |
| Līguma izpildes laiks: | Izpildes termiņš apm. 15 darba dienas \*atkarībā no audumu piegādes LVPēc abpusēji parakstīta līguma  |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | *Garantija mehānismiem un automātikai 2 gadi,**Projekta sagatavošana un vadīšana, t. sk. neparedzētie izdevumi,**Izbraukums ar audumu paraugiem, konsultācija, mērīšana, Skolas iela 8, Upesciems,**Izbraukums uz pasūtījuma montāžu, Skolas iela 8, Upesciems*  |

**PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ**

CENU APTAUJAS NOSAUKUMS: “ Skatuves aizkari Muižas zālei ”

|  |
| --- |
| **Informācija par pretendentu:** |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Bankas rekvizīti (bankas nosaukums, bankas konta Nr.): |  |
| Vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontakttālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prasības** | **Pretendenta piedāvājums, apraksts, ražotājs, modelis u.c. informācija atbilstoši prasībām** |
| Priekšmeta apraksts: | Skatuves aizkaru izgatavošana un uzstādīšana 1.Ugunsdroši, sertificēti FR/FIRE FIRE RETARDANT SKATUVES AIZKARI + SLĪDPROFILS AR STIPRINĀJUMIEM PIE SIENAS, FUNKCIONĀLI. LĪDZ GRĪDAI PLUS 150MM.•Audums, skatuves aizkariem "STAGE BREAKER VELUR CASTELLI", 100% POL, (13,20 metri).Krāsa tiks precizēta•Savelkošā lenta "VICTORY" skatuves aizkariem, savilkuma koeficients. 1:2, (12,40 metri). Krāsa - melna•Aizkaru slīdprofils CKS ar auklas vadības mehānismu, vēršanās virziens no centra uz malām, skatuves aizkariem, metāla, taisns,1 gb. Krāsa - balta •Aizkaru slīdprofila stiprinājumi, fiksācijai pie sienas, 9 gb. Krāsa – balta. •Āķi, plastmasas skatuves aizkariem, 90 gb. Krāsa – melna.•Skatuves aizkaru modelēšana, šūšana (šūšanas metri), aizkari divās vienādās daļās. Aizkara augšas mala nosedz profilu. Apakšas mala ar atloku. 55,10 m•Slīdprofila montāža un auklu sistēmas uzstādīšana, 1 gb.•Slīdprofila montāža un auklu sistēmas uzstādīšana,2 gb.2. UGUNSDROŠI, SERTIFICĒTI FR/FIRE RETARDANT KULIŠU AIZKARI + SLĪDPROFILS PIE GRIESTIEM PLATUMĀ SIENA/SIENA, FUNKCIONĀLI. LĪDZ GRĪDAI PLUS 150MM.•Audums, kulišu aizkariem "STAGE BREAKER VELUR CASTELLI", 100% POL, (11 m). Krāsa – tiks precizēta•Savelkošā lenta "VICTORY" kulišu aizkariem, savilkuma koeficients. 1:1.5, (9,60 metri). Krāsa - melna•Aizkaru slīdprofils CKS ar auklas vadības mehānismu, vēršanās virziens no malām uz vidu, kulišu aizkariem, metāla, taisns, 1 gb. Krāsa - balta•Āķi, kulišu aizkariem, plastmasas, 106 gb. Krāsa - melna•Aizkaru modelēšana, šūšana (šūšanas metri), aizkari divās vienādās daļās. Aizkara augšas mala nosedz profilu. Apakšas mala ar atloku.76,20m•Slīdprofila montāža un auklu sistēmas uzstādīšana,1 gb.•Aizkaru vertikālā gludināšana, uzstādīšana, 2 gb. |  |
| Līguma izpildes laiks: | Izpildes termiņš apm. 15 darba dienas \*atkarībā no audumu piegādes LVPēc abpusēji parakstīta līguma |  |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | *Garantija mehānismiem un automātikai 2 gadi,**Projekta sagatavošana un vadīšana, t. sk. neparedzētie izdevumi,**Izbraukums ar audumu paraugiem, konsultācija, mērīšana, Skolas iela 8, Upesciems,**Izbraukums uz pasūtījuma montāžu, Skolas iela 8, Upesciems* |  |
| Nodokļi | Uz piedāvājuma iesniegšanas pēdējo dienu pretendentam nav VID nodokļu parādu | Apliecinājums no VID EDS par nodokļu neesamību |

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Apraksts** | **Daudz. m/gab** | **Cena EUR bez PVN par vienu vienību****m/gab** | **Cena EUR bez PVN par visu apjomu** |
| 1. **Ugunsdroši, sertificēti FR/FIRE FIRE RETARDANT SKATUVES AIZKARI + SLĪDPROFILS AR STIPRINĀJUMIEM PIE SIENAS, FUNKCIONĀLI. LĪDZ GRĪDAI PLUS 150MM.**
 |
| Audums, skatuves aizkariem "STAGE BREAKER VELUR CASTELLI", 100% POL, (tekošie metri). | 13,20 |  |  |
| Savelkošā lenta "VICTORY" skatuves aizkariem, savilkuma koeficients. 1:2, (tekošie metri) | 12,40 |  |  |
| Aizkaru slīdprofils CKS ar auklas vadības mehānismu, vēršanās virziens no centra uz malām, skatuves aizkariem, metāla, taisns, gb. | 1 |  |  |
| Aizkaru slīdprofila stiprinājumi, fiksācijai pie sienas, gb. | 9 |  |  |
| Āķi, plastmasas skatuves aizkariem, gb. | 90 |  |  |
| Skatuves aizkaru modelēšana, šūšana (šūšanas metri), aizkari divās vienādās daļās. Aizkara augšas mala nosedz profilu. Apakšas mala ar atloku. | 55,10 |  |  |
| Slīdprofila montāža un auklu sistēmas uzstādīšana, gb. | 1 |  |  |
| Slīdprofila montāža un auklu sistēmas uzstādīšana, gb. | 2 |  |  |
| 1. **Ugunsdroši, Sertificēti FR/FIRE RETARDANT KULIŠU AIZKARI + SLĪDPROFILS PIE GRIESTIEM PLATUMĀ SIENA/SIENA, FUNKCIONĀLI. LĪDZ GRĪDAI PLUS 150MM.**
 |
| Audums, kulišu aizkariem "STAGE BREAKER VELUR CASTELLI", 100% POL, (tekošie metri). | 11,00 m |  |  |
| Savelkošā lenta "VICTORY" kulišu aizkariem, savilkuma koeficients. 1:1.5, (tekošie metri) | 9,6 |  |  |
| Aizkaru slīdprofils CKS ar auklas vadības mehānismu, vēršanās virziens no malām uz vidu, kulišu aizkariem, metāla, taisns, gb. | 1 |  |  |
| Āķi, kulišu aizkariem, plastmasas, gb. | 106 |  |  |
| Aizkaru modelēšana, šūšana (šūšanas metri), aizkari divās vienādās daļās. Aizkara augšas mala nosedz profilu. Apakšas mala ar atloku. | 76,2 |  |  |
| Slīdprofila montāža un auklu sistēmas uzstādīšana, gb. | 1 |  |  |
| Aizkaru vertikālā gludināšana, uzstādīšana, gb. | 2 |  |  |
| Cena bez PVN, EUR: |  |  |
| PVN summa, EUR: |  |  |
| Kopējā cena ar PVN, EUR: |  |  |

Apliecinu, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ievērtētas un iekļautas visas ar standarta pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, darbaspēka, tehnisko resursu, transporta izmaksas, kā arī peļņa, iespējamie riski (to novēršanas vai samazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Apzinos, ka nebūs tiesību pieprasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un pasūtītājs nemaksās vairāk, nekā noteiktā līgumcena.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds:** | *Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona* |
| **Amats:** |  |
| **Paraksts:** |  |