**CENU APTAUJAS ANKETA**

**“Videokameru iegāde un uzstādīšana, Ropažos un Zaķumuižā”**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums: | Ropažu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs: | 90000067986 |
| Juridiskā adrese: | Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| Iestādes Kontaktpersona: | Ropažu vidusskola, Sandis Petruškevičs sandis.petruskevics@ropazi.lv |
| Iestādes Kontakttālrunis: | 29186615 |
| **Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:** | cenu.aptaujas@ropazi.lv |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: | Līdz 24.07.2023 plkst. 10:00 |

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.

**Informācija par priekšmetu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pakalpojuma adrese: | * Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2135 * Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2133 |
| Priekšmeta apraksts: | 1. IP kamera IPC324LE-DSF28K-G UNV Starlight 4MP 2.8mm 4 gab.    * Izšķirtspēja 4 Mpx Full HD.    * Sensors 1/3" CMOS,    * Jūtība 0.003 Lux(F1.6),    * fiksēts objektīvs 2.8 mm.,    * Ultra 265,    * Easystar, 120dB true WDR,    * Nakts redzamība, Smart    * IR apgaismojums līdz 30m,    * āra/iekštelpu, -30°C~+60°C,    * ūdensnoturīga IP67,    * vandāldroša IK10.   Attēlam ir tikai ilustratīvs raksturs   1. Savienojuma kārba UNV TR-JB03-G-IN. 2gab.   Izmērs 108.6 x 36mm, svars 200g    Attēlam ir tikai ilustratīvs raksturs   1. Komutators Wi-Tek 8-Port PoE+   Gigabit PoE Komutators 8GE(PoE)+2GE(Uplink)(PoE 65W)  Attēlam ir tikai ilustratīvs raksturs   1. RJ45, 10 gab. 2. UTP konektors RJ45,  * Tīkla kabelis Cat5e/UTP, 300m   Videonovērošanas kameru uzstādīšanas  darbs - montāža, regulēšana, pieslēgšana, sistēmas pamata konfigurēšana - ieraksta režīms un darbība lokālajā tīklā.  Kabeļu montāža.  Videonovērošanas kameru uzstādīšana:   * Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2135(2 gab) * Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2133(2 gab) |
| Līguma izpildes laiks: | 30 dienu laikā no abpusēji parakstīta līguma.  Piegāde, uzstādīšana. |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Visas izmaksas, kas saistītas ar priekšmeta iegādi, tai skaitā, administrēšana, sistēmas pamata konfigurēšana - ieraksta režīms un darbība lokālajā tīklā.  Apsekošana, vizualizācija, tāme,  transports, uzstādīšana, instrukcija, 24 mēnešu garantija. |

**PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ**

CENU APTAUJAS NOSAUKUMS: “Videokameru iegāde un uzstādīšana, Ropažos un Zaķumuižā”

|  |  |
| --- | --- |
| **Informācija par pretendentu:** | |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Bankas rekvizīti (bankas nosaukums, bankas konta Nr.): |  |
| Vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontakttālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prasības** | | **Pretendenta piedāvājums, apraksts, ražotājs, modelis u.c. informācija atbilstoši prasībām** |
| Priekšmeta apraksts: | 1. IP kamera IPC324LE-DSF28K-G UNV Starlight 4MP 2.8mm 4gab.    * Izšķirtspēja 4 Mpx Full HD.    * Sensors 1/3" CMOS,    * Jūtība 0.003 Lux(F1.6),    * fiksēts objektīvs 2.8 mm.,    * Ultra 265,    * Easystar, 120dB true WDR,    * Nakts redzamība, Smart    * IR apgaismojums līdz 30m,    * āra/iekštelpu, -30°C~+60°C,    * ūdensnoturīga IP67,    * vandāldroša IK10.   Attēlam ir tikai ilustratīvs raksturs   1. Savienojuma kārba UNV TR-JB03-G-IN. 2gab.   Izmērs 108.6 x 36mm, svars 200g    Attēlam ir tikai ilustratīvs raksturs   1. Komutators Wi-Tek 8-Port PoE+   Gigabit PoE Komutators 8GE(PoE)+2GE(Uplink)(PoE 65W)  Attēlam ir tikai ilustratīvs raksturs   1. RJ45, 10 gab. 2. UTP konektors RJ45,  * Tīkla kabelis Cat5e/UTP, 300m   Videonovērošanas kameru uzstādīšanas darbs - montāža, regulēšana, pieslēgšana, sistēmas pamata konfigurēšana - ieraksta režīms un darbība lokālajā tīklā.  Kabeļu montāža.  Videonovērošanas kameru uzstādīšana:   * Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2135(2 gab) * Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2133 (2 gab) |  |
| Līguma izpildes laiks: | 30 dienu laikā no abpusēji parakstīta līguma.  Piegāde, uzstādīšana. |  |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Visas izmaksas, kas saistītas ar priekšmeta iegādi, tai skaitā, administrēšana, sistēmas pamata konfigurēšana - ieraksta režīms un darbība lokālajā tīklā.  Apsekošana, vizualizācija, tāme,  transports, uzstādīšana, instrukcija, 24 mēnešu garantija. |  |
| Nodokļi | Uz piedāvājuma iesniegšanas pēdējo dienu pretendentam nav VID nodokļu parādu | Apliecinājums no VID EDS par nodokļu neesamību |

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Apraksts** | **Skaits** | **Cena EUR bez PVN par vienu vienību** | **Cena EUR bez PVN par visu apjomu** |
| IP kamera IPC324LE-DSF28K-G UNV Starlight 4MP 2.8mm | 4 gab. |  |  |
| Savienojuma kārba UNV TR-JB03-G-IN | 2 gab. |  |  |
| Komutators Wi-Tek 8-Port PoE+ | 1 gab |  |  |
| UTP konektors RJ45 | 10 gab. |  |  |
| Tīkla kabelis Cat5e/UTP | 300 m |  |  |
| Kameru uzstādīšana, regulēšana | 4 gab |  |  |
| Kabeļu montāža | 1 gab |  |  |
| Cena bez PVN, EUR: | |  |  |
| PVN summa, EUR: | |  |  |
| Kopējā cena ar PVN, EUR: | |  |  |

Apliecinu, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ievērtētas un iekļautas visas ar standarta pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, darbaspēka, tehnisko resursu, transporta izmaksas, kā arī peļņa, iespējamie riski (to novēršanas vai samazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Apzinos, ka nebūs tiesību pieprasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un pasūtītājs nemaksās vairāk, nekā noteiktā līgumcena.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds:** | *Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona* |
| **Amats:** |  |
| **Paraksts:** |  |