**CENU APTAUJAS ANKETA**

**“Vingrošanas kompleksa iegāde un uzstādīšana, brīvpieejas sporta laukumā Bajāros, Ropažu pagastā”**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums: | Ropažu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs: | 90000067986 |
| Juridiskā adrese: | Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| Iestādes Kontaktpersona: | Ropažu sporta centrs, Ingrīda Priedniece |
| Iestādes Kontakttālrunis: | 26553241 |
| **Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:** | cenu.aptaujas@ropazi.lv |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: | Līdz 07.08.2023 plkst. 10:00 |

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.

**Informācija par priekšmetu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pakalpojuma adrese: | Ropažu Sporta centrs, Sporta 2- k1, Sporta 2- k1, Ropaži Ropažu pagasts, Ropažu novads LV2135 |
| Priekšmeta apraksts: | Vingrošanas kompleksa iegāde ar uzstādīšanu brīvpieejas sporta laukumā Bajāros, Ropažu pagastā  Iekārtas aprīkojums paredzēts lietošanai brīvā dabā.  Iekārta piedāvā dažādas stacijas,   * pievilkšanās stieņus dažādos izpildījumos, atsevišķus vēdera un muguras muskuļu stacijas, līdztekas, * pakāpienus, * horizontālās un vertikālās zviedru sienas, * dažādu līmeņu pumpēšanās statīvus, * boksa maisu turētājus u.c.   Visas iekārtas ir pārdomātas, lai brīvi varētu trenēties vairāki cilvēki, kā arī cilvēki grupā. Iekārtas aprīkojumam ir jābūt sertificētam.  Iekārta:   * cinkotiem, karsti krāsotiem un UV staru noturīgiem metāla stabiem - 15 gab. * metāla stabu cinkoti metāla paliktņiem - 15 gab., * pievilkšanās stieņiem - 6 gab., * rāpšanās kāpņu komplekts (augstums 2 900 mm) ar astoņiem pakāpieniem - 1 gab., * līdztekas - 2 gab., * vingrošanas riņķu komplekta - 1 gab., * rokgājēja - 1 gab. * vēdera preses sols – 1 gab., * metāla stabu cinkoti metāla paliktņi betonējas 600 mm dziļumā betona masā (400 mm) un nosedzas ar dabīgo grunti 200 mm biezumā.   Izmēri:   * Garums: 7 574 mm; * Platums: 7 530 mm; * Augstums: 4 127 mm   \* Pieļaujama 5% atlaide no izmēriem    Attēls, analogs |
| Drošības Sertifikāts | Drošību apliecinošs atbilstības sertifikāts , kas apliecina iekārtu atbilstību obligātā drošības standarta EN 16630-2015 nosacījumiem, kas ir spēkā ES |
| Līguma izpildes laiks: | 2023. gada 25. septembris,  Pēc abpusēji parakstīta līguma |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi tai skaitā transports(piegāde), garantija un administrēšana u.c. |

**PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ**

CENU APTAUJAS NOSAUKUMS: “Vingrošanas kompleksa iegāde un uzstādīšana, brīvpieejas sporta laukumā Bajāros, Ropažu pagastā”

|  |  |
| --- | --- |
| ***Informācija par pretendentu:*** | |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Bankas rekvizīti (bankas nosaukums, bankas konta Nr.): |  |
| Vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontakttālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prasības** | | **Pretendenta piedāvājums, apraksts, ražotājs, modelis u.c. informācija atbilstoši prasībām** |
| Priekšmeta apraksts: | Vingrošanas kompleksa iegāde ar uzstādīšanu brīvpieejas sporta laukumā Bajāros, Ropažu pagastā  Iekārtas aprīkojums paredzēts lietošanai brīvā dabā.  Iekārta piedāvā dažādas stacijas,   * pievilkšanās stieņus dažādos izpildījumos, atsevišķus vēdera un muguras muskuļu stacijas, līdztekas, * pakāpienus, * horizontālās un vertikālās zviedru sienas, * dažādu līmeņu pumpēšanās statīvus, * boksa maisu turētājus u.c.   Visas iekārtas ir pārdomātas, lai brīvi varētu trenēties vairāki cilvēki, kā arī cilvēki grupā. Iekārtas aprīkojumam ir jābūt sertificētam.  Iekārtas sastāvs:   * cinkotiem, karsti krāsotiem un UV staru noturīgiem metāla stabiem - 15 gab. * metāla stabu cinkota metāla paliktņiem - 15 gab., * pievilkšanās stieņiem - 6 gab., * rāpšanās kāpņu komplekta (augstums 2 900 mm) ar astoņiem pakāpieniem - 1 gab., * līdztekas - 2 gab., * vingrošanas riņķu komplekta - 1 gab., * rokgājēja - 1 gab. * vēdera preses sols – 1 gab., * metāla stabu cinkoti metāla paliktņi betonējas 600 mm dziļumā betona masā (400 mm) un nosedzas ar dabīgo grunti 200 mm biezumā.   Izmēri:   * Garums: 7 574 mm; * Platums: 7 530 mm; * Augstums: 4 127 mm   \* Pieļaujama 5% atlaide no izmēriem  Attēls, analogs |  |
| Drošības Sertifikāts | Drošību apliecinošs atbilstības sertifikāts , kas apliecina iekārtu atbilstību obligātā drošības standarta EN 16630-2015 nosacījumiem, kas ir spēkā ES |  |
| Līguma izpildes laiks: | 2023. gada 25. septembris,  Pēc abpusēji parakstīta līguma |  |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi tai skaitā transports(piegāde), garantija un administrēšana u.c. |  |
| Nodokļi | Uz piedāvājuma iesniegšanas pēdējo dienu pretendentam nav VID nodokļu parādu | Apliecinājums no VID EDS par nodokļu neesamību |

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apraksts** | **Skaits** | **Cena EUR bez PVN par visu apjomu** |
| “Vingrošanas kompleksa iegāde un uzstādīšanu brīvpieejas sporta laukumā Bajāros, Ropažu pagastā” | 1 |  |
| Cena bez PVN, EUR: | |  |
| PVN summa, EUR: | |  |
| Kopējā cena ar PVN, EUR: | |  |

Apliecinu, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ievērtētas un iekļautas visas ar standarta pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, darbaspēka, tehnisko resursu, transporta izmaksas, kā arī peļņa, iespējamie riski (to novēršanas vai samazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Apzinos, ka nebūs tiesību pieprasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un pasūtītājs nemaksās vairāk, nekā noteiktā līgumcena.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds:** | *Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona* |
| **Amats:** |  |
| **Paraksts:** |  |