**CENU APTAUJAS ANKETA**

**“****Papildus kabeļu izbūve auto uzlādes stacijām, apgaismojumam un perspektīvajiem vājstrāvas tīkliem, Acones iela 4, Ulbroka”**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums: | Ropažu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs: | 90000067986 |
| Juridiskā adrese: | Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| Iestādes Kontaktpersona: | Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta, Projektu nodaļa, Annija Freimane, annija.freimane@ropazi.lv |
| Iestādes Kontakttālrunis: | 22465857 |
| **Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:** | cenu.aptaujas@ropazi.lv |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: | Līdz 12.10.2023 plkst. 10:00 |

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.

**Informācija par priekšmetu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pakalpojuma adrese: | Acones iela 4, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads |
| Priekšmeta apraksts: | Papildus kabeļu izbūve auto uzlādes stacijām, apgaismojumam un perspektīvajiem vājstrāvas tīkliem, Acones iela 4, Ulbroka   * Rakšanas darbu atļaujas saņemšana (ST, TET u.c. iespējamie tīklu turētāji, kuru tuvumā jārok ELT teritorijas tīkli) * Inženiertīklu trašu nospraušana * Tranšejas rakšana līdz 1m dziļumam, tranšejas sagatavošana kabeļu ieguldīšanai - roku darbs. Aizbēršana pēc kabeļu ieguldīšanas, blietējot grunti pa 300mm kārtām. Grunts nomaiņa nav paredzēta * Kabeļa AXPK 5\*16 montāža aizsargčaulā un ieguldīšana tranšejā * Aizsargčaula OD50 450N * Kabeļa AXPK 5\*35 montāža aizsargčaulā un ieguldīšana tranšejā * Aizsargčaula OD100 450N * Aizsargčaulas OD100 450N ar trosi izbūve perspektīvajiem vājstrāvu tīkliem * Signāllenta ieklāšana tranšejā virs ELT kabeļiem un perspektīvā vājstrāvas tīkla aizsargcaurules * Šķērsojamo inženiertīklu aizsardzība * Brauktuves seguma atjaunošana, ieskaitot pamatnes sagatavošanu (ja tiek bojāta) * Izpildshēmu ar lineārajām un koordinātu piesaistēm sagatavošana, fotofiksāžas, materiālu sagatavošana, noformēšana, iesiešana (3 eksemplāros) |
| Līguma izpildes laiks: | Divas nedēļas.  Pēc abpusēji parakstīta līguma. |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu tai skaitā administrēšana u.c. |

**PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ**

CENU APTAUJAS NOSAUKUMS: “Papildus kabeļu izbūve auto uzlādes stacijām, apgaismojumam un perspektīvajiem vājstrāvas tīkliem, Acones iela 4, Ulbroka”

|  |  |
| --- | --- |
| ***Informācija par pretendentu:*** | |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Bankas rekvizīti (bankas nosaukums, bankas konta Nr.): |  |
| Vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontakttālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prasības** | | **Pretendenta piedāvājums, apraksts, ražotājs, modelis u.c. informācija atbilstoši prasībām** |
| Priekšmeta apraksts: | Papildus kabeļu izbūve auto uzlādes stacijām, apgaismojumam un perspektīvajiem vājstrāvas tīkliem, Acones iela 4, Ulbroka   * Rakšanas darbu atļaujas saņemšana (ST, TET u.c. iespējamie tīklu turētāji, kuru tuvumā jārok ELT teritorijas tīkli) * Inženiertīklu trašu nospraušana * Tranšejas rakšana līdz 1m dziļumam, tranšejas sagatavošana kabeļu ieguldīšanai - roku darbs. Aizbēršana pēc kabeļu ieguldīšanas, blietējot grunti pa 300mm kārtām. Grunts nomaiņa nav paredzēta * Kabeļa AXPK 5\*16 montāža aizsargčaulā un ieguldīšana tranšejā * Aizsargčaula OD50 450N * Kabeļa AXPK 5\*35 montāža aizsargčaulā un ieguldīšana tranšejā * Aizsargčaula OD100 450N * Aizsargčaulas OD100 450N ar trosi izbūve perspektīvajiem vājstrāvu tīkliem * Signāllenta ieklāšana tranšejā virs ELT kabeļiem un perspektīvā vājstrāvas tīkla aizsargcaurules * Šķērsojamo inženiertīklu aizsardzība * Brauktuves seguma atjaunošana, ieskaitot pamatnes sagatavošanu (ja tiek bojāta) * Izpildshēmu ar lineārajām un koordinātu piesaistēm sagatavošana, fotofiksāžas, materiālu sagatavošana, noformēšana, iesiešana (3 eksemplāros) |  |
| Līguma izpildes laiks: | Divas nedēļas.  Pēc abpusēji parakstīta līguma. |  |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu tai skaitā administrēšana u.c. |  |
| Nodokļi | Uz piedāvājuma iesniegšanas pēdējo dienu pretendentam nav VID nodokļu parādu | Apliecinājums no VID EDS par nodokļu parādu neesamību |

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **“Papildus kabeļu izbūve auto uzlādes stacijām, apgaismojumam un perspektīvajiem vājstrāvas tīkliem, Acones iela 4, Ulbroka”** | | | |
| **Apraksts** | **Mērvienība** | **Skaits** | **Cena EUR bez PVN par visu apjomu** |
| Rakšanas darbu atļaujas saņemšana (ST, TET u.c. iespējamie tīklu turētāji, kuru tuvumā jārok ELT teritorijas tīkli) | obj. | 1 |  |
| Inženiertīklu trašu nospraušana | obj. | 1 |  |
| Tranšejas rakšana līdz 1m dziļumam, tranšejas sagatavošana kabeļu ieguldīšanai - roku darbs. Aizbēršana pēc kabeļu ieguldīšanas, blietējot grunti pa 300mm kārtām. Grunts nomaiņa nav paredzēta | m | 91.4 |  |
| Kabeļa AXPK 5\*16 montāža aizsargčaulā un ieguldīšana tranšejā | m | 63 |  |
| Aizsargčaula OD50 450N | m | 83 |  |
| Kabeļa AXPK 5\*35 montāža aizsargčaulā un ieguldīšana tranšejā | m | 73 |  |
| Aizsargčaula OD100 450N | m | 85 |  |
| Aizsargčaulas OD100 450N ar trosi izbūve perspektīvajiem vājstrāvu tīkliem | m | 20.9 |  |
| Signāllenta ieklāšana tranšejā virs ELT kabeļiem un perspektīvā vājstrāvas tīkla aizsargcaurules | m | 156.9 |  |
| Šķērsojamo inženiertīklu aizsardzība | obj. | 1 |  |
| Brauktuves seguma atjaunošana, ieskaitot pamatnes sagatavošanu (ja tiek bojāta) | obj. | 1 |  |
| Izpildshēmu ar lineārajām un koordinātu piesaistēm sagatavošana, fotofiksāžas, materiālu sagatavošana, noformēšana, iesiešana (3 eksemplāros) | kompl. | 1 |  |
| Cena bez PVN, EUR: | | |  |
| PVN summa, EUR: | | |  |
| Kopējā cena ar PVN, EUR: | | |  |

Apliecinu, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ievērtētas un iekļautas visas ar standarta pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, darbaspēka, tehnisko resursu, transporta izmaksas, kā arī peļņa, iespējamie riski (to novēršanas vai samazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Apzinos, ka nebūs tiesību pieprasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un pasūtītājs nemaksās vairāk, nekā noteiktā līgumcena.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds:** | *Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona* |
| **Amats:** |  |
| **Paraksts:** |  |