**CENU APTAUJAS ANKETA**

**“Ropažu Sporta centra sporta zāles jumta pārseguma būvkonstrukciju pastiprināšanai”**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums: | Ropažu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs: | 90000067986 |
| Juridiskā adrese: | Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| Iestādes Kontaktpersona: | darba organizācijas jautājumos: Ropažu Sporta centra vadītāja E.Eglāja, evita.eglaja@ropazi.lv; tālrunis 29576220būvniecības jautājumos: Annija Freimane, Ropažu novada pašvaldības Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Projektu nodaļas būvinženiere, annija.freimane@ropazi.lv, 22465857 |
| Iestādes Kontakttālrunis: | Ropažu Sporta centra vadītāja E.Eglāja, evita.eglaja@ropazi.lv; tālrunis 29576220Projektu nodaļas Būvinženiere, annija.freimane@ropazi.lv, 22465857A.Freimane |
| **Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:** | cenu.aptaujas@ropazi.lv  |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: | Līdz 05.07.2024 plkst. 09:00 |

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.

**Informācija par priekšmetu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pakalpojuma adrese: | Sporta iela 2/k.1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135 |
| Priekšmeta apraksts: | **Ropažu Sporta centra sporta zāles jumta pārseguma būvkonstrukciju pastiprināšana, saskaņā** ar SIA "Būvdizains" projektu Nr. BD315-2024 (III grupas ēka, objekta funkcija: 1265 – Sporta ēkas) |
| Līguma izpildes laiks: | DPN akts līdz 2024. gada 15.septembris, pēc abpusēji parakstīta līguma.  |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Visas izmaksas, kas saistītas jumta pārseguma būvkonstrukciju pastiprināšanu, atbilstoši projektam TMP-781940-236856, projekta izstrādāja autoruzraudzībā; materiālu transporta izdevumi no celtniecības materiālu, virsizdevumi no tiešo celtniecības izmaksu kopējās summas, sociālais nodoklis no darba algas tiešo izmaksu summas, Būvgružu iznešana un utilizācija; aprīkojuma (stalažu noma)autoruzraudzību u.c. |

**PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ**

CENU APTAUJAS NOSAUKUMS: “Ropažu Sporta centra sporta zāles jumta pārseguma būvkonstrukciju pastiprināšanai”

|  |
| --- |
| ***Informācija par pretendentu:*** |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Bankas rekvizīti (bankas nosaukums, bankas konta Nr.): |  |
| Vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontakttālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prasības** | **Pretendenta piedāvājums, apraksts, ražotājs, modelis u.c. informācija atbilstoši prasībām**[[1]](#footnote-1) |
| Priekšmeta apraksts: | **Ropažu Sporta centra sporta zāles jumta pārseguma būvkonstrukciju pastiprināšana, saskaņā** ar SIA "Būvdizains" projektu Nr. BD315-2024 (III grupas ēka, objekta funkcija: 1265 – Sporta ēkas)**1. Sporta zāles jumta pārseguma būvkonstrukciju pastiprināšana****Būvlaukuma sagatavošana (skat. Pielikuma Tāmes DOP daļu)**1. Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana
2. Būvtāfele
3. Ugunsdzēsības aparāti
4. Pirmās palīdzības aptieciņa
5. Būvgružu konteiners (1,75 x 4,10 m)
6. Sadzīves atkritumu konteiners
7. Pagaidu žogs (mobilais žogs betona pamatos, H=2 m, F2 standarta žogs). Aprīkots ar veramiem vārtiem, min. platums 3 m
8. Evakuācijas un drošības zīmes
9. Groza pacēlāja īre

**2. Kopnes apakšejā mezgla pastiprināšana (skat. Pielikuma Tāmes BK daļu)**2.1. Saspriegto skrūvju nomaiņa (skrūvju komplekts (HR) M20 klase 8.8, ar HDG pārklājumu), tajā skaitā arī konstrukciju pagaidu balstīšanas risinājumi projektētā pastiprinājuma montāžai**3. Sijas balsta konstrukcija (skat. Pielikuma Tāmes BK daļu)**3.1. Nespriegto skrūvju nomaiņa (skrūvju komplekts (SB) M16 klase 8.8, ar HDG pārklajumu)**4. Izmiju konstrukcijas (skat. Pielikuma Tāmes BK daļu)**4.1. Rasējumu izgatavošana4.2. Izmiju izgatavošana (lokšņu materiāls 6.0mm - 20.2kg, lokšņu materiāls 8.0mm -3.8kg, UPE 140 - 384kg, pretkorozijas apstrāde)4.3. Izmiju montāža (skrūvju komplekts (SB) M16 klase 8.8, ar HDG pārklājumu) |  |
| Līguma izpildes laiks: | DPN akts līdz 2024. gada 15.septembris, pēc abpusēji parakstīta līguma.  |  |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Visas izmaksas, kas saistītas jumta pārseguma būvkonstrukciju pastiprināšanu, atbilstoši projektam TMP-781940-236856, projekta izstrādāja autoruzraudzībā; materiālu transporta izdevumi no celtniecības materiālu, virsizdevumi no tiešo celtniecības izmaksu kopējās summas, sociālais nodoklis no darba algas tiešo izmaksu summas, Būvgružu iznešana un utilizācija; aprīkojuma (stalažu noma) autoruzraudzību u.c. |  |
| Nodokļi | Uz piedāvājuma iesniegšanas pēdējo dienu pretendentam nav VID nodokļu parādu | Apliecinājums no VID EDS par nodokļu neesamību |

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Apraksts** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Cena EUR bez PVN par visu apjomu** |
| **Sporta zāles jumta pārseguma būvkonstrukciju pastiprināšana. Būvlaukuma sagatavošana (skat. Pielikuma Tāmes DOP daļu)** |
| Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana | kpl. | 1 |  |
| Būvtāfele | gb. | 1 |  |
| Ugunsdzēsības aparāti | kpl. | 1 |  |
| Pirmās palīdzības aptieciņa | gb. | 1 |  |
| Būvgružu konteiners (1,75 x 4,10 m) | gb. | 1 |  |
| Sadzīves atkritumu konteiners | gb. | 1 |  |
| Pagaidu žogs (mobilais žogs betona pamatos, H=2 m, F2 standarta žogs). Aprīkots ar veramiem vārtiem, min. platums 3 m | m | 17,50  |  |
| Evakuācijas un drošības zīmes | kpl. | 1 |  |
| Groza pacēlāja īre | gb. | 1 |  |
| Kopnes apakšejā mezgla pastiprināšana (skat. BK daļu) |
| Saspriegto skrūvju nomaiņa (skrūvju komplekts (HR) M20 klase 8.8, ar HDG pārklājumu), tajā skaitā arī konstrukciju pagaidu balstīšanas risinājumi projektētā pastiprinājuma montāžai | gb. | 40 |  |
| Sijas balsta konstrukcija (skat. Pielikuma Tāmes BK daļu) |
| Nespriegto skrūvju nomaiņa (skrūvju komplekts (SB) M16 klase 8.8, ar HDG pārklajumu) | gb. | 5 |  |
| Izmiju konstrukcijas (skat. Pielikuma Tāmes BK daļu) |
| Rasējumu izgatavošana | kpl. | 1 |  |
| Izmiju izgatavošana (lokšņu materiāls 6.0mm - 20.2kg, lokšņu materiāls 8.0mm -3.8kg, UPE 140 - 384kg, pretkorozijas apstrāde) | kpl. | 2 |  |
| Izmiju montāža (skrūvju komplekts (SB) M16 klase 8.8, ar HDG pārklājumu) | gb. | 16 |  |
| Cena bez PVN, EUR: |  |  |
| PVN summa, EUR: |  |  |
| Kopējā cena ar PVN, EUR: |  |  |

Apliecinu, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ievērtētas un iekļautas visas ar standarta pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, darbaspēka, tehnisko resursu, transporta izmaksas, kā arī peļņa, iespējamie riski (to novēršanas vai samazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Apzinos, ka nebūs tiesību pieprasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un pasūtītājs nemaksās vairāk, nekā noteiktā līgumcena.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds:** | *Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona* |
| **Amats:** |  |
| **Paraksts:** |  |

1. Aizpilda Pretendents, katrā ailē ierakstot “**NODROŠINĀSIM**”, vai “**PIEKRĪTAM**”, vai “**APLIECINĀM**”, vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu. [↑](#footnote-ref-1)