**CENU APTAUJAS ANKETA**

**5.grupas iekšdarbu remontdarbi Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums: | Ropažu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs: | 90000067986 |
| Juridiskā adrese: | Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| Iestādes Kontaktpersona: | Saimniecības daļas vadītāja - Ulbrokas PII "Pienenīte", Nataļja Čerdinceva |
| Iestādes Kontakttālrunis: | 29396161 |
| **Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:** | cenu.aptaujas@ropazi.lv  |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: | Līdz 02.08.2024 plkst. 10:00  |

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.

**Informācija par priekšmetu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pakalpojuma adrese: | Institūta iela 34a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| Priekšmeta apraksts: | 5.grupas iekšdarbu remontdarbi Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”1. Grīdas virsmas sagatavošana un linoleja klāšana;
2. Jaunu bērnu izlietņu un podu uzstādīšana.

*Pie cenu aptaujas pieteikuma jāiesniedz Darbu tāme Excel formātā.* |
| Līguma izpildes laiks: | 29.07.2024.g. – 27.08.2024.g.pēc abpusēji parakstīta līguma |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | *Visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi pilnā apmērā tai skaita administrēšana u.c.**Darbiem minimālais garantijas termiņš tiek noteikts ne mazāks kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši no PN akta abpusējas parakstīšanas.* |

**PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ**

CENU APTAUJAS NOSAUKUMS: 5.grupas iekšdarbu remontdarbi Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”

|  |
| --- |
| **Informācija par pretendentu:** |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Bankas rekvizīti (bankas nosaukums, bankas konta Nr.): |  |
| Vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontakttālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prasības** | **Pretendenta piedāvājums, apraksts, ražotājs, modelis u.c. informācija atbilstoši prasībām**[[1]](#footnote-1) |
| Priekšmeta apraksts: | 5.grupas iekšdarbu remontdarbi Ulbrokas PII “Pienenīte” vajadzībām.* Grīdas virsmas sagatavošana un linoleja klāšana;
* Jaunu bērnu izlietņu un podu uzstādīšana.

Veicamo darbu apjoms: 1. Esošā linoleja demontāža telpās: 167; 173; 174
2. Esošās grīdas pamatnes pārskrūvēšana telpās: 167; 173; 174
3. Grīdas virsmas sagatavošana, t.sk. gruntēšana, špaktelēšana telpās: 167; 173; 174
4. Linoleja klājuma iestrāde (Dabīgais linolejs "FORBO" Marmuleum ieskaitot līmi linolejam Linotc LT 4325 un palīgmateriālus, t.sk. šuvju auku), 2,5 mm, 34 kl.) telpās: 167; 173; 174
5. Grīdlīstu montāža, MDF grīdlīste aplīmēta ar linoleju (16x70mm) telpās: 167; 173; 174
6. Esošo flīžu demontāža (telpā: 169, 170, 171)
7. Aukstā, karstā ūdensvada cauruļu ūdens atslēgšana, savienojumu atsegšana (telpā: 171)
8. Izlietņu demontāža un montāža (telpā: 171)
9. Jaunu bērnu izlietņu, ieskaitot kanalizācijas, ūdensvada pievienojuma izveidošanu sienā. Pozīcijā paredzēt ūdensvada un kanalizācijas pievadu izveidošanu/ esošu izvadu pārveidošanu, lai pieslēgtu jaunas izlietnes (telpā: 171)
10. Esošo bērnu sēdpodu demontāža un montāža (telpa: 169, 170)
11. Maisītājkrānu nomaiņa izlietnēm (telpā: 171)
12. Kārbas konstrukcijas no ģipškartona izbūve zem izlietnēm un aiz podiem ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nosegšanai (telpā: 169, 170, 171)
13. Sienu sagatavošana flīzēšanai aiz podiem, virs izlietnēm un kārbas konstrukciju (telpā: 169, 170, 171)
14. Sienu flīzēšana (15\*15) telpā: 169, 170, 171
15. Grupā esošo mēbeļu pārvietošana pagaidu novietnē un atpakaļ telpās: 167; 173; 174
16. Telpu uzkopšana
17. Būvgružu izvešana

*Pie cenu aptaujas pieteikuma jāiesniedz Darbu tāme Excel formātā.* |  |
| Prasības darba izpildei: | 1. Izpildītāja izmantotajiem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām un ierīcēm jāatbilst prasībās norādītajiem vai jābūt ekvivalentiem.
2. Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objekta iestādes darbību.
3. Būvniecības laikā jānodrošina elektrības un interneta sakaru nepārtrauktība, nebojājot instalācijas, kas šķērso objektu.
4. Izpildītājs veic Darbus tā, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz apkārtnē esošiem cilvēkiem, ir tik zems, ka neapdraud veselību. Trokšņaino darbu izpildes laiks saskaņojams ar iestādes vadītāju.
 |  |
| Līguma izpildes laiks: | Līdz 28.08.2024.gadampēc abpusēji parakstīta līguma |  |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | *Visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi pilnā apmērā tai skaita administrēšana u.c.**Darbiem minimālais garantijas termiņš tiek noteikts ne mazāks kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši no PN akta abpusējas parakstīšanas.* |  |
| Nodokļi | Uz piedāvājuma iesniegšanas pēdējo dienu pretendentam nav VID nodokļu parādu | Apliecinājums no VID EDS par nodokļu neesamību |

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Apraksts** | **Daudzums**  | **Cena EUR bez PVN par vienu vienību(m2, gab., kompl. un tm )** | **Cena EUR bez PVN par visu apjomu** |
| Esošā linoleja demontāža telpās: 167; 173; 174 | 117,80 m2 |  |  |
| Esošās grīdas pamatnes pārskrūvēšana telpās: 167; 173; 174 | 117,80 m2 |  |  |
| Grīdas virsmas sagatavošana, t.sk. gruntēšana, špaktelēšana telpās: 167; 173; 174 | 117,80 m2 |  |  |
| Linoleja klājuma iestrāde (*Dabīgais linolejs "FORBO" Marmuleum ieskaitot līmi linolejam Linotc LT 4325 un palīgmateriālus, t.sk. šuvju auku), 2,5 mm, 34 kl.*) telpās: 167; 173; 174 | 117,80 m2 |  |  |
| Grīdlīstu montāža, MDF grīdlīste aplīmēta ar linoleju (16x70mm) telpās: 167; 173; 174 | 77,50 tm |  |  |
| Esošo flīžu demontāža (telpā: 169, 170, 171) | 11 m2 |  |  |
| Aukstā, karstā ūdensvada cauruļu ūdens atslēgšana, savienojumu atsegšana (telpā: 171) | 1 kompl. |  |  |
| Izlietņu demontāža un montāža (telpā: 171) | 3.gab. |  |  |
| Jaunu bērnu izlietņu, ieskaitot kanalizācijas, ūdensvada pievienojuma izveidošanu sienā. Pozīcijā paredzēt ūdensvada un kanalizācijas pievadu izveidošanu/ esošu izvadu pārveidošanu, lai pieslēgtu jaunas izlietnes (telpā: 171) | 3 kompl. |  |  |
| Esošo bērnu sēdpodu demontāža un montāža (telpa: 169, 170) | 4.gab. |  |  |
| Maisītājkrānu nomaiņa izlietnēm (telpā: 171) | 3.gab. |  |  |
| Kārbas konstrukcijas no ģipškartona izbūve zem izlietnēm un aiz podiem ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nosegšanai (telpā: 169, 170, 171) | 2,55 m2 |  |  |
| Sienu sagatavošana flīžēšanai aiz podiem, virs izlietnēm un kārbas konstrukciju (telpā: 169, 170, 171) | 11 m2 |  |  |
| Sienu flīzēšana (15\*15) telpā: 169, 170, 171 | 11 m2 |  |  |
| Grupā esošo mēbeļu pārvietošana pagaidu novietnē un atpakaļ telpās: 167; 173; 174 | 1 kompl. |  |  |
| Telpu uzkopšana | 1 kompl. |  |  |
| Būvgružu izvešana | 1 kompl. |  |  |
| Cena bez PVN, EUR: |  |  |
| PVN summa, EUR: |  |  |
| Kopējā cena ar PVN, EUR: |  |  |

Apliecinu, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ievērtētas un iekļautas visas ar standarta pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, darbaspēka, tehnisko resursu, transporta izmaksas, kā arī peļņa, iespējamie riski (to novēršanas vai samazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Apzinos, ka nebūs tiesību pieprasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un pasūtītājs nemaksās vairāk, nekā noteiktā līgumcena.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds:** | *Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona* |
| **Amats:** |  |
| **Paraksts:** |  |

1. Aizpilda Pretendents, katrā ailē ierakstot “**NODROŠINĀSIM**”, vai “**PIEKRĪTAM**”, vai “**APLIECINĀM**”, vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu. [↑](#footnote-ref-1)