**CENU APTAUJAS ANKETA**

**“Projekta izstrāde Upesleju sākumskolas 4. korpusa 3. stāva atjaunošanai, klašu izvietošanai”**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums: | Ropažu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs: | 90000067986 |
| Juridiskā adrese: | Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| Iestādes Kontaktpersona: | Upesleju sākumskolas direktora vietnieks Agris Žilde |
| Iestādes Kontakttālrunis: | 26559641 |
| **Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:** | cenu.aptaujas@ropazi.lv |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: | Līdz 14.11.2024 plkst. 13:00 |

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.

**Informācija par priekšmetu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pakalpojuma adrese: | Ropažu novads, Stopiņu pagasts, Upeslejas, Upesleju sākumskola, Skolas iela-12 |
| Priekšmeta apraksts: | Projekta izstrāde Upesleju sākumskolas 4. korpusa 3. stāva atjaunošanai, klašu izvietošanas galvenie etapi:   1. Izstrādāt projekta AR, TN, DOP daļu risinājumus 2. Izstrādāt inženiertīklu pārbūves risinājumus (EL; AVK; ŪK),   TN daļā parādāms iebūvējamo mēbeļu un tehnoloģisko iekārtu izvietojums, arī ugunsdrošības signalizācijas un balss izziņošanas sistēmas iekārtu izvietojums.  Sanitārajos mezglos jāparedz pilnībā pabeigta, funkcionējoša vēdināšanas sistēma ar ventilācijas izvadu virs ēkas jumta, ieskaitot visas iekārtas sistēmas darbības nodrošināšanai  Klašu telpās jāparedz gaisvadu izbūve ar izvadu uz bēniņiem, lai tos perspektīvā varētu pieslēgt rekuperācijas (ventilācijas) iekārtai.  Jāparedz  plāno santehnisko iekārtu pieslēgumi esošajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem.   1. Interjera apdares koncepcijas izstrāde, 2. Sagatavot būvdarbu apjomu sarakstu (BA), 3. Veikt projekta saskaņošanu būvvaldē.   Skolas 4. korpusa 3. stāva zonā izveidot divas mācību klases, skolotāju telpu, sanitāros mezglus un nepieciešamās palīgtelpas. |
| Līguma izpildes laiks: | līdz 2024.gada 15.decembrim, pēc abpusēji parakstīta līguma.  Līguma izpildes laiks tiks precizēts, abpusēji par to vienojoties ar pasūtītāju. |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | *Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi tai skaitā, administrēšana u.c* |

**PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ**

CENU APTAUJAS NOSAUKUMS: “Projekta izstrāde Upesleju sākumskolas 4. korpusa 3. stāva atjaunošanai, klašu izvietošanai”

|  |  |
| --- | --- |
| ***Informācija par pretendentu:*** | |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Bankas rekvizīti (bankas nosaukums, bankas konta Nr.): |  |
| Vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontakttālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prasības** | | **Pretendenta piedāvājums, apraksts, ražotājs, modelis u.c. informācija atbilstoši prasībām**[[1]](#footnote-1) |
| Priekšmeta apraksts: | Projekta izstrāde Upesleju sākumskolas 4. korpusa 3. stāva atjaunošanai, klašu izvietošanas galvenie etapi:   1. Izstrādāt projekta AR, TN, DOP daļu risinājumus 2. Izstrādāt inženiertīklu pārbūves risinājumus (EL; AVK; ŪK),   TN daļā parādāms iebūvējamo mēbeļu un tehnoloģisko iekārtu izvietojums, arī ugunsdrošības signalizācijas un balss izziņošanas sistēmas iekārtu izvietojums.  Sanitārajos mezglos jāparedz pilnībā pabeigta, funkcionējoša vēdināšanas sistēma ar ventilācijas izvadu virs ēkas jumta, ieskaitot visas iekārtas sistēmas darbības nodrošināšanai  Klašu telpās jāparedz gaisvadu izbūve ar izvadu uz bēniņiem, lai tos perspektīvā varētu pieslēgt rekuperācijas (ventilācijas) iekārtai.  Jāparedz  plāno santehnisko iekārtu pieslēgumi esošajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem.   1. Interjera apdares koncepciju, 2. Sagatavot būvdarbu apjomu sarakstu (BA), 3. Veikt projekta saskaņošanu būvvaldē.   Skolas 4. korpusa 3. stāva zonā izveidot divas mācību klases, skolotāju telpu, sanitāros mezglus un nepieciešamās palīgtelpas. |  |
| Līguma izpildes laiks: | līdz 2024.gada 15.decembrim, pēc abpusēji parakstīta līguma.  Līguma izpildes laiks tiks precizēts, abpusēji par to vienojoties ar pasūtītāju. |  |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | *Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi tai skaitā, administrēšana u.c* |  |
| Nodokļi | Uz piedāvājuma iesniegšanas pēdējo dienu pretendentam nav VID nodokļu parādu | Apliecinājums no VID EDS par nodokļu neesamību |

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apraksts** | **Skaits** | **Cena EUR bez PVN** |
| Izstrādāt projekta AR, TN, DOP daļu risinājumus; | 1 |  |
| Izstrādāt inženiertīklu pārbūves risinājumus (EL; AVK; ŪK); | 1 |  |
| Interjera apdares koncepcijas izstrāde; | 1 |  |
| Būvdarbu apjomu saraksts; | 1 |  |
| *Veikt projekta saskaņošanu būvvaldē* | 1 |  |
| Cena bez PVN, EUR: | |  |
| PVN summa, EUR: | |  |
| Kopējā cena ar PVN, EUR: | |  |

Apliecinu, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ievērtētas un iekļautas visas ar standarta pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, darbaspēka, tehnisko resursu, transporta izmaksas, kā arī peļņa, iespējamie riski (to novēršanas vai samazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Apzinos, ka nebūs tiesību pieprasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un pasūtītājs nemaksās vairāk, nekā noteiktā līgumcena.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds:** | *Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona* |
| **Amats:** |  |
| **Paraksts:** |  |

1. Aizpilda Pretendents, katrā ailē ierakstot “**NODROŠINĀSIM**”, vai “**PIEKRĪTAM**”, vai “**APLIECINĀM**”, vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu. [↑](#footnote-ref-1)