**Darbos izmantojamo materiālu saraksts**

Lūdzam norādīt iekārtas un materiālus, kas tiks pielietoti sistēmas ierīkošanai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Iekārta/materiāls  | Pretendenta piedāvājums, tai skaitā noradot ražotāju |
|  | Tīkla kontrolieris |  |
|  | Jaudas pastiprinātājs 2x500W |  |
|  | Paziņojumu pults  |  |
|  | Programmējamais taimeris ar sešām kontaktu izejām izmantošanai publiskās uzrunas sistēmā  |  |
|  | Interfeisa modulis |  |
|  | NETWORK-SWITCH (Network Loop Managed 8 x 10/100 RJ45 & 2 x FX/Gbe SFP Industrial Ethernet Switch with STP/RSTP for Public address and NE 54 Voice Alarm Systems) |  |
|  | Barošanas bloks ar vietu akumulatoriem 24V EN54 4A 2x9Ah (-25...+ 55°C. IP42) |  |
|  | 24V, 12A Akumulatora lādētājs publiskās izziņošanas un avārijas skaņas sistēmām (6x 40 A, 3x 5 A outputs, 150 A back‑up current, EN 54‑4 certified) |  |
|  | Akumulators /12V-130Ah / terminal M6 / izmēri 352x170x276mm |  |